붙임1		지원가능 매체 정보 - 오디오

CASSETTE TAPE
	⦁가로길이 : 10.0 cm ⦁세로길이 : 6.5 cm ⦁특징 - 가장 일반적인 오디오 매체 형태

MICRO CASSETTE
	⦁가로길이 : 5.0 cm ⦁세로길이 : 3.0 cm ⦁특징 - 『MICRO CASSETTE』 문자 표기 - 매우 작음

MINI DISC
	⦁가로길이 : 7.0 cm ⦁세로길이 : 7.0 cm ⦁특징 - 『Mini Disk』, 『MD』 등의 문자 표기 - 플로피 디스크와 유사한 외형

DAT(Digital Audio Tape)
오디오 – DAT 오디오 – DAT	⦁가로길이 : 7.0 cm ⦁세로길이 : 5.0 cm ⦁특징 - 카세트 테이프와 유사한 외형 - 『DAT』 문자 표기

REEL TAPE
	⦁높이 : (케이스 포함)1.4cm / (미포함)0.8cm ⦁특징 - 영화필름과 유사한 외형 - 중앙에 3갈래 홈이 파여 있음 - 재생시간에 따라 릴의 길이가 다름

붙임2		지원가능 매체 정보 - 비디오

HDCAM LARGE
	⦁가로길이 : 26.5 cm ⦁세로길이 : 15.0 cm ⦁특징 - 『HDCAM』 문자 표기 - 커다란 VHS 모양

HDCAM SMALL
	⦁가로길이 : 16.0 cm ⦁세로길이 : 10.0 cm ⦁특징 - 『HDCAM』 문자 표기 - 마그네틱이 한쪽에만 보임

UMATIC
	⦁가로길이 : 22.0 cm ⦁세로길이 : 14.0 cm ⦁특징 - 『UMATIC』 문자 표기 - 마그네틱이 한쪽만 보임

UMATIC S / UMATIC SP
	⦁가로길이 : 19.5 cm ⦁세로길이 : 12.5 cm ⦁특징 - 『UMATIC S(SP)』 문자가 표기 ※ 미표기인 경우도 존재 - 마그네틱이 모두 보임

DIGITAL BETACAM LARGE
	⦁가로길이 : 26.5 cm ⦁세로길이 : 15.0 cm ⦁특징 - 『Digital BETACAM』 문자 표기 - 마그네틱이 모두 보임

DIGITAL BETACAM SMALL
	⦁가로길이 : 16.0 cm ⦁세로길이 : 10.0 cm ⦁특징 - 『Digital BETACAM』 문자 표기 - 마그네틱이 한쪽만 보임

VHS
	⦁가로길이 : 20.0 cm ⦁세로길이 : 10.5 cm ⦁특징 : - 『VHS』 문자 표기 - 마그네틱이 모두 보임 - 가장 일반적인 비디오 매체 형태

VHSC
	⦁가로길이 : 10.0 cm ⦁세로길이 : 6.0 cm ⦁특징 : - 『VHSC』 문자 표기 - 마그네틱이 한쪽만 보임

BETACAM - LARGE
	⦁가로길이 : 26.5 cm ⦁세로길이 : 15.0 cm ⦁특징 : - 『BETACAM』 문자 표기 - 마그네틱이 모두 보임

BETACAM - SMALL
	⦁가로길이 : 16.0 cm ⦁세로길이 : 10.0 cm ⦁특징 : - 『BETACAM SP』 문자 표기 - 마그네틱이 한쪽만 보임

DVCAM & 6MM & HDV
	⦁가로길이 : 7.0 cm ⦁세로길이 : 4.5 cm ⦁특징 : - 『DVCAM』, 『6mm』, 『MiniDV』 등의 문자 표기 - 마그네틱이 한쪽만 보임 - 매우 작음

DVCAM Large
	⦁가로길이 : 12.5 cm ⦁세로길이 : 8.0 cm ⦁특징 : - 『DVCAM』, 『DV』 등의 문자 표기 - 마그네틱이 한쪽만 보임